Il seggiolino o l'adattatore devono essere omologati. I più recenti sono quelli appartenenti a uno dei **5 gruppi di dispositivi** costruiti secondo l'**ultima normativa europea** che riportano sul contrassegno le sigle: ECE R44-02 oppure ECE R44-03.

Per fissare i dispositivi si utilizzano quasi sempre le cinture di sicurezza del veicolo ma è necessario rispettare tutte indicazioni riportate sul manuale di istruzioni. Secondo le nuove normative europee i dispositivi di ritenuta sono suddivisi in 5 gruppi:

**Gruppo 0:** Bambini di peso inferiore ai 10 kg



Vanno montati in senso contrario a quello di marcia o in avanti se il bambino pesa almeno 6 kg. In questo gruppo sono comprese anche le "navicelle", da fissare con le cinture dell'automobile.

**Gruppo 0+** Bambini di peso inferiore ai 13 kg



Hanno le stesse caratteristiche di quelli appartenenti al gruppo precedente ma offrono una protezione maggiore alla testa ed alle gambe.

**Gruppo 1** Bambini di peso compreso tra 9 kg e 18 kg

Sono montati nel senso di marcia e fissati con la cintura di sicurezza del veicolo.

**Gruppo 2** Bambini di peso compreso tra i 15 e i 25 kg

Cuscini con braccioli omologati (si usano le cinture del veicolo con l'aggiunta di un dispositivo di aggancio che si fissa nel punto in cui la cintura incrocia la spalla).

**Gruppo 3** Bambini di peso compreso tra 22 e 36 kg.

Cuscini senza braccioli da utilizzare sul sedile del veicolo per aumentare, da seduto, la statura del bambino affinché possa fare uso delle normali cinture di sicurezza.

Fonte: www.poliziadistato.it



Azienda ULSS. 12 Veneziana



Comune di Marcon

Polizia Locale

L’educazione stradale spiegata ai genitori



*10 consigli per far viaggiare in sicurezza tutta la famiglia*